L 200	
napěťově a proudově regulovatelný stabilizátor
max. vstupní napětí	40	V
rozsah regulace	2.85 - 37	V
max. rozdíl vstup-výstup	32	V
max.výstupní proud	2	A

Ua(v) = 2,75x(1 +R2/R1)
lqmax-0,45(V)/R3(Ω)
R3=.0-Imax=2,5A

1	- vstup
2	- výstup
3-zem
4- reference
5- omezení
1	
GM electronic